Гр.33328/1 Хомутов Евгений (В.18)

**Заданик 1 (IP)** Исходную IP-сеть с указанным адресом и маской разделите на 5 подсетей

с заданным числом адресов в подсетях

Исходная сеть: 194.3.192.0

Маска: 255.255.255.0

Требование: по крайней мере 3 подсети должны включать по 32 адреса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маска подсети | Подсеть | Диапазон IP адресов |
| 255.255.255.224 | N1 | 194.3.192.0 – 194.3.192.31 |
| 255.255.255.224 | N2 | 194.3.192.32 – 194.3.192.63 |
| 255.255.255.224 | N3 | 194.3.192.64 – 194.3.192.95 |
| 255.255.255.224 | N4 | 194.3.192.96 – 194.3.192.127 |
| 255.255.255.128 | N5 | 194.3.192.128 – 194.3.192.255 |